HUAWEI 交换基础实验

步骤1：完成TRUNK LINK 的配置

Interface <intf-id>

Port link-type trunk

Port trunk allow-pass vlan all

步骤2：完成VLAN 的配置

Vlan <id>

步骤3：将接口划入VLAN

Interface <id>

Port link-type access

Port default vlan <vlan-id>

步骤4：配置SVI 接口下的VRRP

Interface vlan <id>

Vrrp vrid <id> virtual-ip <a.b.c.d>  
vrrp vrid <id> priority <xx>

Vrrp vrid <id> preempt-mode delay 0