1：用户模式进入、退出 特权模式  
  
router>enable ( en:此处为简写)

router#disable //从特权模式退出，抵达用户模式

2：特权模式进入、退出 配置模式  
router# configure terminal ( conf t )

router(config)#exit //退出配置模式，抵达特权模式  
  
！！注意  
模式间必须递进

3：思科的基础配置命令行  
  
3.1 修改设备名  
  
流程如下：

router>enable  
router#config t  
router(config)#hostname <设备名>

！！注意  
思科设备命令行是立刻生效。  
！！补充知识

1. 修改思科命令行结果  
   参数变化即可
2. 删除命令行结果  
   命令行前面加no
3. 保存配置  
   router#write

3.2 给设备接口配置IP  
  
router>enable  
router#confi t  
router(config)#interface <接口名字> //进入接口配置模式  
router(config-if)#ip address <ip地址> <子网掩码>//添加IP地址和掩码  
router(config-if)#no shutdown //激活路由器接口  
  
3.3 配置路由器静态路由条目  
  
人为向路由器路由表中注入目标网络路径信息  
router(config)#ip route <目标网络> <目标网络掩码> <下一跳地址>